***BRUGERVEJLEDNING LiteOn CM35***

***ON/OFF***

Tænder og slukker for fartpiloten. Lysdioden kan enten være slukket (fartpilot OFF) eller lyse grøn (fartpilot ON).

***SET/ACC***

Tryk armen opad når fartpiloten er frakoblet, og fartpiloten vil indkoble på bilens nuværende hastighed.

Enkelt tryk når fartpiloten er indkoblet, og den vil forøge bilens hastighed med 1 km/t.



***COAST***

Træk armen ind mod dig selv når fartpiloten er indkoblet, og den slår fra men kan vende tilbage til samme hastighed ved tryk på RESUME (arm trykkes ned)

***RESUME/DECREASE***

Tryk armen ned når fartpiloten er frakoblet, og fartpiloten vil accelerere op til sidste indkoblede hastighed (kræver at bilen er i samme gear)

Tryk og hold armen nede når fartpiloten er indkoblet, og den vil sænke bilens hastighed med 2.5 km/t pr sekund.

Enkelt tryk ned i armen når fartpiloten er indkoblet, og den vil mindske bilens hastighed med 1 km/t.

***MEMORY FUNKTION 1 & 2***

1. Tænd fartpiloten

2. Kør en given hastighed f.eks. 80km/t, tryk og hold knap 1 eller 2 i bund til der høres 1

beep, hvorefter farten er gemt.

Brugen af funktionerne 1 & 2 anvendes ved at tænde fartpiloten og trykke på enten 1 eller 2

afhængig af hvilken fart der ønskes.

***Fartpiloten vil frakoble ved følgende parametre***

Tryk på bremsepedal

Tryk på koblingspedal

Ved fart variationer på over 50% af indkoblet hastighed

Sluk for tændingen

Sikring til forsyningen springe**r**